招标公告

煤炭地质勘探研发大楼脚手架搭拆招标公告

一.招标条件

项目地址：天宁区丁塘巷东侧、北塘河南侧

二.项目概况

1、总建筑面积33225.76㎡，其中铸造翻砂车间、金工车间、车轮车间面积18006.45㎡；研发楼及附房面积15174.65㎡；门卫44.66㎡

2、结构类型：车间为钢排架结构单层，研发楼及附房框架结构地下局部一层、地上二层局部三层，门卫为单层框架结构。

三．招标内容

1、外墙脚手架工程：包括：搭设、拆除、材料钢管、扣件、安全网、竹排等零星材料，自行报验；

2、临边、洞口、机械防护棚、加工场地防护棚、安全通道、基坑的安全维护，临设施的防护棚等，搭设、拆除，符合规范相关规定。

3、内脚手架只提供材料，不负责搭拆。

4、模板支撑所需钢管、扣件材料提供。

2、外脚手架的使用工期为6个月（每栋房子工期单独计算研发楼工期在±0.000后计算），其他现场施工所用的钢管、扣件使用工期4个月。

3、脚手架，防护棚材质符合规范要求，钢管要刷油漆，安全网、竹排使用新购。

4、报价表中以建筑面积为计量单位，工程量为暂定，最终以竣工图为依据经甲方确定的为准。

四.投标人资格要求

# 1、本次招标要求投标人需具备脚手架搭设作业分包企业资质二级的企业。

# 2、具有已完或在建类似工程业绩的投标人提供相关证明资料。

五.投标人文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年 7 月 30 日 17 时 00 [分前将投标文件邮寄至南京市栖霞区尧新大道5号316](mailto:分前将电子文件扫描发至cjgszbzy@163.com或邮寄至南京市栖霞区尧新大道5号江苏润煤建设工程有限公司316)室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、投标文件组成：包含但不限于企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价表（格式见附件）及其他相关证明资料。

六.发布公告的媒介

本次招标同时在 江苏省煤炭地质局官网（http://js.ccgc.cn）江苏长江机械化基础工程有限公司（http://www.jscjgs.cn）上发布

七.联系方式

招标人：江苏润煤建设工程有限公司

地 址：南京市栖霞区尧新大道5号316室

邮 编： 210046

联系人： 祖文艳（报名、投标） 、霍元月（现场、技术）

电 话： 13770310381 、18662960268

电子邮件： 563519261@qq.com

2018 年 7 月 23 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **脚手架搭拆工程报价表** | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **部位** | **计量单位** | **工程数量** | **金额** | | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| 1 | 脚手架 | 1、图纸中外脚手架工程（人工费、材料钢管、扣件、安全网、竹排等零星材料自筹）；临边洞口、机械防护棚、安全通道、基坑的安全维护，临设施的防护棚等、层高超过4.8米的砌筑、粉刷脚手架 2、外脚手架的使用工期为6个月（每栋房子工期单独计算研发楼工期在±0.000后计算）其他现场施工所用的钢管、扣件使用工期4个月 3、脚手架，防护棚钢管为油漆钢管，其它配套材料不允许使用旧的。 4、单价含税金。 | 铸造翻砂车间、金工车间、车轮车间 | ㎡ | 18006.45 |  |  | 工程量暂定（1.2米以下砼结构撑模用料） |
| 研发楼及附房 | ㎡ | 15174.65 |  |  | 工程量暂定 |
| 门卫 | ㎡ | 44.66 |  |  | 工程量暂定 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）:

法定代表人（签章）：

年 月 日