湖州市太湖度假区02-02F地块挡土墙施工工程劳务施工招标文件

1. 招标条件

本招标项目湖州市太湖度假区02-02F地块挡土墙施工工程（项目名称），本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的挡土墙施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：劳务施工（约2500米，具体以建设单位下发正式桩基施工图为准）

2.2交货地点：湖州

2.3交货期或交付使用期：按甲方进度要求。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件： 投标企业必须是具有独立法人资格。

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

 合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：江苏长江机械化基础工程有限公司 地 址：南京市栖霞区尧新大道5号

邮 编：210046 联 系 人：杨燕

电 话：025-68752136 传 真：025-68752138

|  |
| --- |
| 湖州市太湖度假区02-02F地块挡土墙施工工程劳务报价单 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工程量 | 含税综合包干单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 混凝土垫层 |  m3 | 720 |  |  | 基础清理、人工配合土方开挖、模板制作安装、砼浇筑、振捣养护、拆模等所有内容；其他垫层的配合工作 |
| 2 | 混凝土底板、基础 |  m3 | 2746 |  |  |  模板制作安装、脚手架安拆、钢筋钢筋制安、砼浇筑、振捣、拆模等基础内的所有内容 |
| 3 | 混凝土墙身、扶壁、挡土板、肋柱、挡土板 |  m3 | 3702 |  |  |  模板制作安装、脚手架安拆、钢筋钢筋制安、砼浇筑、振捣、拆模、泄水管、伸缩缝等挡墙相关的所有内容 |
|  | 　合计 |  |  |  |  |  |
|  |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  | 报价人（章） |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
|  |  |  |  |  | 日期 |  |