招标公告

1. 招标条件

本招标项目锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目桩基（含试桩）工程（项目名称），项目建设单位为光大环保能源（无锡）有限公司,本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的管桩采购（货物）、预制桩劳务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：预应力混凝土管桩PHC500（125）AB-C80约4880米；预应力混凝土管桩PHC600（130）AB-C80约19660米；预应力混凝土抗拔管桩PHA600（130）AB-C80约9200米。（具体桩长及桩数以建设单位下发正式桩基施工图为准）

2.2交货地点：无锡市锡山区东港镇黄土塘村锡东电厂（施工场地内）

2.3交货期或交付使用期：随招标人施工进度同步供应

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：**劳务投标企业必须是具有独立法人资格且具有建筑施工劳务资质。**

3.5所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4.评标办法

合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局和江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

6.投标文件的递交

6.1递交投标文件截止时间为2019年12月12日下午16时00分，盖章扫描件发至jscjzbzy@163.com。

6.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.联系方式

招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司

地  址：南京市栖霞区尧新大道5号

邮  编：210046

联系人：李明胜

电  话：13606123189

|  |
| --- |
| **锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目桩基（含试桩）工程管桩采购报价表** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **暂定工程量** | **采购单价(元/米)** | **备注** |
| 1 | 预应力混凝土抗拔管桩 | 1、桩型：PHA600（130）AB-C80。2、桩长：18米～22米。3、图集：《先张法预应力混凝土抗拔管桩（一）》苏G/T23-2013（一）、《江苏省预应力混凝土空心抗拔桩机械连接技术暂行规定》苏建函科[2013]106号 | m | 9200.00  |  |  |
| 2 | 预应力混凝土管桩 | 1、桩型：PHC600（130）AB-C80。2、桩长：18米～22米。3、图集：《预应力混凝土管桩》苏G03-2012。 | m | 19660.00  |  |  |
| 3 | 预应力混凝土管桩 | 1、桩型：PHC500（125）AB-C80。2、桩长：18米～22米。3、图集：《预应力混凝土管桩》苏G03-2012。 | m | 4880.00  |  |  |
| 部分合同条款 | 一、工程地点：江苏省无锡市锡山区东港镇黄土塘村锡东电厂内。二、付款方式：供方每供货至10000米，需方五日内付清该批次所有货款，五日内发货量不超过2000米，以此类推。剩余全部货款供货结束后一个月内付清。**三、支付形式：商业承兑汇票、银行承兑汇票或银行转账。商业承兑汇票和银行承兑汇票票期期限不限，且不贴息，报价时请综合考虑。首选能接收商业承兑汇票的分供商。**四、上述单价含装运卸费、货款、税金等。五、供方生产的预制桩质量、规格必须满足需方要求，否则无条件退货。六、每次付款前，供方需向需方提供合规的税率为13%一票制增值税专用发票。。七、供方需确保供货的及时性，需方不承诺本工程用管桩由供方独家供应，需方可根据现场实际情况选择多家供应商。八、合同履行期间供、需双方应无条件配合对方及时进行账目的核对，以上工程量为暂定量，最终按照实际供货数量结算。**九、分供商补充说明里请注明或另附页接受商业承兑汇票、银行承兑汇票或银行转账的账号。十、分供商若有其他说明，请在分供商补充说明里注明。** |
| 分供商补充说明 |  |
|  |  |
| 报价单位（公章）： |
| 委托人： |
| 联系电话： |
| 日期： |
| **锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目桩基（含试桩）工程****静压桩劳务施工报价表** |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容** | **单位** | **暂定工程量** | **含税金额(元)** | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| 1 | 锤击管桩施工 | 1、桩型：PHA600（130）AB-C80。2、桩长：18米～22米。3、锤击桩的施工全过程，桩位的放样、材料场内二次运输、吊装定位、安卸桩帽及桩尖、校正、移桩机、送桩、接桩、打桩、灌芯、施工人员及设备进退场等。4、设备数量：满足项目进度需要，综合考虑。 | m | 9200.00  |  |  -  | 管桩、桩尖甲供 |
| 2 | 锤击管桩施工 | 1、桩型：PHC600（130）AB-C80。2、桩长：18米～22米。3、锤击桩的施工全过程，桩位的放样、材料场内二次运输、吊装定位、安卸桩帽及桩尖、校正、移桩机、送桩、接桩、打桩、灌芯、施工人员及设备进退场等。4、设备数量：满足项目进度需要，综合考虑。 | m | 19660.00  |  |  -  | 管桩、桩尖甲供 |
| 3 | 锤击管桩施工 | 1、桩型：PHC500（125）AB-C80。2、桩长：18米～22米。3、锤击桩的施工全过程，桩位的放样、材料场内二次运输、吊装定位、安卸桩帽及桩尖、校正、移桩机、送桩、接桩、打桩、灌芯、施工人员及设备进退场等。4、设备数量：满足项目进度需要，综合考虑。 | m | 4880.00  |  |  -  | 管桩、桩尖甲供 |
| **合计** |  **-**  |  |
| 部分合同条款 | 一、工程地点：江苏省无锡市锡山区东港镇黄土塘村锡东电厂内。二、付款方式：乙方每月25号上报工程量，经甲方审核后于次月25日前，支付本批次工程款的50%；本工程施工结束，机械撤出现场后付至完成工程量总价款的70%；项目验收合格、结算完成后付至结算金额的95%；结算工程款的5%作为质保金，质保期从桩基验收合格之日起满一年并经甲方确认无质量遗留问题后，扣除应由乙方承担的违约金和赔偿金后一个月内予以无息支付。三、支付形式：商业承兑汇票、银行承兑汇票或银行转账。商业承兑汇票和银行承兑汇票票期期限不限，且不贴息，报价时请综合考虑。**首选能接收商业承兑汇票的分供商**。四、综合单价：包含但不限于完成上述工作内容的所需的人工费、辅材费、机械费、设备进退场费**（进场设备需满足进度需要，并根据甲方的要求及时增减桩机数量）**、管理费、利润、规费、劳动保护费、风险费、税金等完成上述承包范围中所隐含的全部工作事项的费用。甲方提供一级配电柜，乙方需自行配套符合甲方要求的电缆电柜电表等辅助措施。不含水电费，管桩甲供。五、每次付款前，乙方需向甲方提供合规的税率为3%一票制增值税专用发票。六、甲方不承诺本工程由乙方独家施工，甲方可根据现场实际情况选择多家分包施工单位。七、合同履行期间，甲、乙双方应无条件配合对方及时进行账目的核对，以上工程量为暂定量，最终按照甲方报送业主（审计单位）并经业主（审计单位）最终确认的实际合格工程量进行结算。八、分供商补充说明里请注明或另附页接受商业承兑汇票、银行承兑汇票或银行转账的账号。九、分供商若有其他说明，请在分供商补充说明里注明。 |
| 分供商补充说明 |  |
|  |  |
| 报价单位（公章）： |
| 委托人： |
| 联系电话： |
| 日期： |