南京融信NO.2016G73地块基坑支护及降水工程劳务招标文件

1. 招标条件

本招标项目南京融信NO.2016G73地块基坑支护及降水工程（项目名称），本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的挂网喷浆、排水沟、格构柱、圈梁等进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：工程施工（具体以建设单位下发正式桩基施工图为准）

2.2交货地点：南京江宁（施工场地内）

2.3交货期或交付使用期：按甲方进度要求分批次。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件： 投标企业必须是具有独立法人资格

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

 合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2020年1月3日12时00分，扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：江苏长江机械化基础工程有限公司 地 址：南京市栖霞区尧新大道5号

邮 编：210046 联 系 人：杨燕

电 话：025-68752136 传 真：025-68752831

**三区支撑梁等报价表**（南京融信NO.2016G73地块项目基坑支护及降水工程）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **暂定工程量** | **综合单价** | **小计（元）** | **工作内容** |
| 1 | 格构柱 | 根 | 74 |  |  | **清掏：淤泥沉砂、混凝土凿除及各种杂物的清除（具备总包和分包的后续施工条件），含辅材及辅助机械及设备，按根计量； 支撑梁和格构柱连接处处理（不限于钢筋焊接）；****格构柱柱顶角钢调直、标高低的焊接至图纸设计标高、标高高的截至图纸设计标高；** **肋板、钢板、槽钢焊接及人员机械辅助；** |
| 2 | 砼圈梁、环梁、支撑梁、腹杆、连系梁、栈桥板、栈桥梁、牛腿、围檩、换撑 | m³ | 6000 |  |  | **自备辅助机械和器具进行圈梁的沟槽修整、钢筋加工连接、模板施工（包含模板材料）、砼浇筑、养护等工作； 垫层基层包含整平、浇筑、垫层隔离膜铺设（含油毡购买铺设）、垫层凿除外运； 牛腿及围檩包含植筋、吊筋加工焊接；围檩与钻孔灌注桩面的处理；钢筋与桩内钢筋连接时，桩面的破除清理等工作； 支撑脚手架租赁搭设；****三区三道支撑梁与一区二区每层地下室顶板搭接时的钢筋调直、混凝土破除；****包含主材、辅材、机械设备、钢板道路铺设等工作的水平、竖直运输费；****栈桥板内回填土、整平、铺设隔离层；** |
| 3 | 桩头凿除（Ф800、Ф900、Ф1000） | 根 | 198 |  |  | **含人工凿桩头和桩身泥土、桩渣及积水清理并外运； 钢筋调直、切割至图纸设计标高； 大肚桩身的凿除、清理、外运；****凿除切割后的钢筋不得外卖、归甲方所有；****按桩头凿除根数计量；** |
| 4 | 240砖砌挡墙砌筑、混凝土挡墙浇筑 | m | 233 |  |  | **钢筋加工连接、模板施工（包含模板材料）、砼浇筑、养护等工作；** **挡墙后回填土及立面整平；****砖砌挡墙的修砌、粉刷及构造柱钢筋绑扎和浇筑；** |
| 5 | 排水沟300\*300（500\*500） | m | 233 |  |  | **排水沟及排水沟至挡墙部分开挖、回填、硬化处理； 排水沟和集水井砌筑、防水砂浆粉刷、外侧粘土填实； 排水沟至圈梁一段钢筋铺设及混凝土压顶浇筑。** |
| 6 | 桩间挂网喷浆、坡面挂网喷浆 | m2 | 1000 |  |  | **钢筋、钢筋网片的加工铺设（包含脚手架等所需辅助工具的租赁）；****水泥、砂子、石子、石粉等材料的水平和竖直运输、材料的喷射；****所需的喷浆设备和人员；** |
|  | 合计 |  |  |
| 备注：以上工作为完成上述工作内容的所需的人工费、辅材费、机械费、措施费、进退场费、劳动保护费用等及完成上述承包范围中所隐含的全部工作事项的费用，并开具增值税专用发票，不含水电费，工人吃住自行考虑。**特别注明分包单位所需提供的主要人员、机械、材料明细：**1. 所需的植筋设备（包含甲方认可的植筋胶）、电焊机等小型设备；
2. 设备和材料的多次运输费（包含水平和竖直运输费）；
3. 钢筋套丝、焊接或绑扎等工艺所需的人员、机械、材料费，送样材料的取样、加工并保证合格；
4. 局部工作土方的人工修平整理、局部施工地坪的浇筑、桩头钢筋内土方清理；
5. 以上单价包含劳务班组抢工过程中的加班费、通宵费、照明灯具费等一切费用；
6. 以上工程量为暂定工程量，结算时以实际完成图纸并经过建设单位、监理单位确认合格的工程量为准。
 |