采购公告

我公司拟对沂州科技有限公司150t/h干熄焦技改环保节能综合提升项目支护桩工程的基坑支护设计及基坑监测服务进行竞争谈判采购。

采购编号：ZMCJ-LXCG-2026-HH-004

一、项目概况

1、项目名称：沂州科技有限公司150t/h干熄焦技改环保节能综合提升项目支护桩工程

2、采购需求：深基坑支护工程设计及基坑监测服务，最高限价8万元。

3、工程地点：江苏省邳州市。

4、工期要求：暂定60天，严格按照采购人约定的工期内完成所有工作。

5、评定办法：满足项目采购需求情况下最低价成交。

二、报价人响应资格要求

1、成立不少于一年具有相应经营范围的单位，有合格有效的营业执照、并在人员、资金等方面具有相应的实力；

2、具有良好的商业信誉；

3、响应人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

4、具有履行合同所必需的专业技术；

5、本次采购不接受联合体报价；

6、有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一包件进行响应。

三、报名方式

凡有意参加者，请于2026年07月22日上午10:00前将加盖单位公章的报价单投递或扫描件发送至相关联系人。

四、联系方式

联系人：王工   电话：13814444436

地址：徐州市云龙区绿地商务城19楼

邮箱：365168120@qq.com    

 中煤长江基础建设有限公司 

2026年07月17日
沂州科技有限公司150th干熄焦技改综合提升项目基坑支护设计及基坑监测报价单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	暂数量
	含税（6%）固定总价
	备注

	1
	深基坑支护设计
	1、基坑规模：本次基坑范围包含干熄焦本体、3GX-1通廊两个部分，其中干熄焦本体基坑面积320m²，基坑周长70m；3GX-1通廊基坑面积190m²，基坑周长90m。

2、基坑开挖深度：干熄焦本体实际挖深为6.15m，3GX-1通廊实际挖深为4.55m。
	项
	1
	
	

	2
	基坑监测
	支护顶水平位移、支护顶竖向位移、深层水平位移、地下水位、周边建筑物沉降，包含材料及埋设等。
	项
	1
	
	

	合计
	
	


报价说明：

1、所有价格采用人民币报价，无预付款，完成支付；
2、综合单价含人工费、资料费、技术费、风险费、劳保费、增值税专用发票等。

报价单位（章）：            报价联系人：           联系电话：         日期：     年    月    日
