黑水县芦花镇谷汝村谷汝沟泥石流治理工程项目

工程施工劳务招标

设备租赁招标

1. 招标项目简介

黑水县芦花镇谷汝村谷汝沟泥石流治理工程，项目建设单位为 泸县自然资源和规划局 ，承包人为江苏长江机械化基础工程有限公司，项目已具备施工条件，现对该项目的 工程施工劳务 进行公开招标。

2. 项目概况

2.1招标范围：见附件工程量清单。

2.2施工地点：黑水县芦花镇谷汝村谷汝沟；

2.3工期：严格按照发包人约定的工期内完成所有工作

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格且有建筑业企业劳务资质的劳务公司。

3.5所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2019年09月05日，[扫描件发送至专用开标邮箱JSZMCJSTHJ@163.com](mailto:扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com)；

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局及江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。网址：<http://js.ccgc.cn>（信息共享→采购招标）或<http://www.jscjgs.cn>（新闻资讯→经营动态）

7. 联系方式

招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司

地址：南京市栖霞区尧新大道5号

联系人：葛锋军，15250980093

王 珍，19951673027

**主体建筑工程劳务清单**

**工程名称：阿坝州黑水县谷汝村泥石流应急治理工程**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
| A |  | 第一部分 主体建筑工程 |  |  |  |
| A1 | 一 | 清淤段工程 |  |  |  |
| A1.1 |  | 清淤（外运5km） | m3 | 611.2 |  |
| A2 | 二 | 防护堤护脚修复工程 |  |  |  |
| A2.1 |  | 土方开挖 | m3 | 642.42 |  |
| A2.2 |  | 土方回填 | m3 | 136.24 |  |
| A2.3 |  | 土方外运（5km） | m3 | 506.18 |  |
| A2.4 |  | C20混凝土 | m3 | 440.16 |  |
| A2.5 |  | 模版制安 | m2 | 293 |  |
| A3 | 三 | 防护堤工程全断面修复工程 |  |  |  |
| A3.1 |  | 土方开挖 | m3 | 3891.1 |  |
| A3.2 |  | 土方回填 | m3 | 2493.1 |  |
| A3.3 |  | 土方外运（5km）｛2.3｝ | m3 | 1398 |  |
| A3.4 |  | C20混凝土 | m3 | 1398 |  |
| A3.6 |  | 模版制安 | m2 | 1445 |  |
| A4 | 四 | 新建A段防护堤工程 |  |  |  |
| A4.1 |  | 土方开挖 | m3 | 1665 |  |
| A4.2 |  | 土方回填 | m3 | 287 |  |
| A4.3 |  | 土方外运（5km）｛2.3｝ | m3 | 1378 |  |
| A4.4 |  | C20混凝土 | m3 | 1449 |  |
| A4.5 |  | 模版制安 | m2 | 2070 |  |
| A5 | 五 | 新建B段防护堤工程 |  |  |  |
| A5.1 |  | 土方开挖 | m3 | 333 |  |
| A5.2 |  | 土方回填 | m3 | 57 |  |
| A5.3 |  | 土方外运（5km）｛2.3｝ | m3 | 276 |  |
| A5.4 |  | C20混凝土 | m3 | 289.8 |  |
| A5.5 |  | 模版制安 | m2 | 414 |  |
| A6 | 六 | 新建C段防护堤工程 |  |  |  |
| A6.1 |  | 土方开挖 | m3 | 1086 |  |
| A6.2 |  | 土方回填 | m3 | 187 |  |
| A6.3 |  | 土方外运（5km）｛2.3｝ | m3 | 899 |  |
| A6.4 |  | C20混凝土 | m3 | 945 |  |
| A6.5 |  | 模版制安 | m2 | 1350 |  |
| A7 | 七 | 新建D段防护堤工程 |  |  |  |
| A7.1 |  | 土方开挖 | m3 | 362 |  |
| A7.2 |  | 土方回填 | m3 | 62 |  |
| A7.3 |  | 土方外运5km）｛2.3｝ | m3 | 300 |  |
| A7.4 |  | C20混凝土 | m3 | 315 |  |
| A7.5 |  | 模版制安 | m2 | 450 |  |
| A8 | 八 | 新建1座便桥工程 |  |  |  |
| A8.1 |  | 挖土方 | m3 | 85.12 |  |
| A8.2 |  | 原桥拆除 | m3 | 36.4 |  |
| A8.3 |  | 钢筋制安 | t | 0.97 |  |
| A8.4 |  | C20砼 | m3 | 67.89 |  |
| A8.5 |  | C30砼 | m3 | 6.55 |  |
| A8.6 |  | 钢管栏杆 | m | 17.1 |  |
| A8.7 |  | 土方回填 | m3 | 39.26 |  |
| A8.8 |  | 油毡/砂浆塞缝 | m2 | 4.50 |  |
| A8.9 |  | 模板 | m3 | 138.89 |  |
| A9 | 九 | 防冲肋板 |  |  |  |
| A9.1 |  | 土方开挖 | m3 | 611.52 |  |
| A9.2 |  | 石方开挖 | m3 | 917.28 |  |
| A9.3 |  | C20砼 | m3 | 1365.0 |  |
| A9.4 |  | 模板 | m2 | 5460.0 |  |
| A9.5 |  | 土方回填 | m3 | 546.0 |  |
| A9.6 |  | 土方外运（5km）｛2.3｝ | m3 | 65.52 |  |
| A9.7 |  | 石方外运（5km） | m3 | 917.28 |  |