白家庄矿生态环境恢复治理试点示范工程（南区工程）

工程施工劳务招标

1. 招标项目简介

白家庄矿生态环境恢复治理试点示范工程（南区工程），项目建设单位为 西山煤电（集团）有限责任公司 ，承包人为江苏长江机械化基础工程有限公司，项目已具备施工条件，现对该项目的 工程施工劳务 进行公开招标。

2. 项目概况

2.1招标范围：见附件工程量清单。

2.2施工地点：山西省太原市；

2.3工期：严格按照发包人约定的工期内完成所有工作

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格且有建筑业企业劳务资质的劳务公司。

3.5所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2019年9月5日，[扫描件发送至专用开标邮箱JSZMCJSTHJ@163.com](mailto:扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com)；

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局及江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。网址：<http://js.ccgc.cn>（信息共享→采购招标）或<http://www.jscjgs.cn>（新闻资讯→经营动态）

7. 联系方式

招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司

地址：南京市栖霞区尧新大道5号

联系人：葛锋军，15250980093

王 珍，·19951673027

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 劳务单价(元) | 劳务总价(元) |
| 1 | 挖方（石方） | m³ | 7128.02 |  |  |
| 2 | 干铺碎石 | m³ | 649.29 |  |  |
| 3 | 削坡挖方（石方） | m³ | 347.30 |  |  |
| 4 | 石方外运（12km） | m³ | 2175.74 |  |  |
| 5 | M40浆砌块石 | m³ | 698.50 |  |  |
| 6 | C15砼垫层 | m³ | 113.00 |  |  |
| 7 | 场地平整 | ㎡ | 2219.31 |  |  |
| (一) | 二区土方、排水沟、截水沟工程合计 | 元 |  | | |
| 8 | 浆砌石护坡 | m³ | 903.85 |  |  |
| 9 | 砂砾垫层 | m³ | 301.29 |  |  |
| 10 | 基础开挖 | m³ | 1205.14 |  |  |
| 11 | 清坡工程 | ㎡ | 3012.85 |  |  |
| (二) | 四区工程合计 | 元 |  | | |
| 12 | 挖方（石方） | m³ | 2661.32 |  |  |
| 13 | 机械填料碾压 干铺碎(卵)石 | m³ | 85.96 |  |  |
| 14 | 削坡挖方（石方） | m³ | 347.30 |  |  |
| 15 | C30挡墙砼压顶 | m³ | 68.69 |  |  |
| 16 | 石方外运（12km） | m³ | 1877.13 |  |  |
| 17 | 毛石挡墙 | m³ | 2707.69 |  |  |
| 18 | 毛石挡墙弧形 | m³ | 146.77 |  |  |
| 19 | C15砼垫层 | m³ | 67.44 |  |  |
| 20 | 场地平整 | ㎡ | 1653.82 |  |  |
| 21 | 伸缩缝 | m | 90.00 |  |  |
| 22 | 填方（土方） | m³ | 102.92 |  |  |
| 23 | φ100PVC排水管 | m | 220.00 |  |  |
| 24 | 反滤层 | ㎡ | 21.67 |  |  |
| 25 | 防渗土工布 | ㎡ | 54.52 |  |  |
| 26 | 水泥砂浆勾缝挡墙 | ㎡ | 216.68 |  |  |
| (三) | 五区工程合计 | 元 |  | | |
| 劳务费合计 | | 元 |  | | |