京东数字产业园管桩劳务施工招标文件

1. 招标条件

本招标项目项目名称）京东数字产业园工程，本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的管桩施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：劳务施工（约120000米，具体以建设单位下发正式桩基施工图为准）

2.2交货地点：苏州昆山

2.3交货期或交付使用期：按甲方进度要求。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件： 投标企业必须是具有独立法人资格。

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

 合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2019年12月20日12时00分，扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：江苏长江机械化基础工程有限公司 地 址：南京市栖霞区尧新大道5号

邮 编：210046 联 系 人：杨燕

电 话：025-68752136 传 真：025-68752138

|  |
| --- |
| **劳务施工报价单** |
| 工程名称：京东数字产业园工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 暂定量（m） | 技术要求 | 不含税单价（元/m） | 含税单价（元/m），税率3% | 备注 |
| 1 | PHC600（130）AB-C80 | 60000 | 满足甲方及图纸要求 |  |  | 计量方式：若送桩＜3米，则按有效桩长累计计量；若送桩≥3米，则按孔深-3米计量结算。 |
| 2 | PHC500（110）AB-C80 | 40000 | 满足甲方及图纸要求 |  |  | 计量方式：若送桩＜3米，则按有效桩长累计计量；若送桩≥3米，则按孔深-3米计量结算。 |
| 3 | PHC800（130）AB-C80 | 20000 | 满足甲方及图纸要求 |  |  | 计量方式：若送桩＜3米，则按有效桩长累计计量；若送桩≥3米，则按孔深-3米计量结算。 |
| 部分合同条款 | 1、付款方式：施工结束后付至结算价的70%，桩基验收合格后6个月内付清。付款前乙方需向甲方开具合规的增值税专用发票。2、工作内容：管桩的施工全过程，桩位的放样、材料场内二次运输、吊装定位、安卸桩帽及桩尖、校正、移桩机、送桩、接桩、打桩、引孔（配合）、施工人员及设备进退场、安全文明施工费用及其他相关措施费、施工原始资料整理等施工工序至交付合格工程的所有内容。； 3、保险：若由甲方购买保险，费用由乙方承担；4、本报价表需盖章扫描回复至邮箱jscjzbzy@163.com,回复截至时间为2019年12月20日12:00,联系人:杨燕，联系电话:025-68752138； 5、后附《中国煤炭地质总局供应商准入申请表》，请贵单位按要求填写并盖章扫描同时回传。 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价人（章）： |  |  |
|  |  |  |  | 日 期： |  |  |