南京养生谷项目二号地块2-A地块（医院）/A6地块基坑支护工程招标文件

1. 招标条件

本招标项目南京养生谷项目二号地块2-A地块（医院）/A6地块基坑支护工程（项目名称），本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的挂网喷浆、排水沟、注浆、锚杆等进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：工程施工（具体以建设单位下发正式桩基施工图为准）

2.2交货地点：南京六合（施工场地内）

2.3交货期或交付使用期：按甲方进度要求分批次。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件： 投标企业必须是具有独立法人资格

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2019年1月3日12时00分，扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：江苏长江机械化基础工程有限公司 地 址：南京市栖霞区尧新大道5号

邮 编：210046 联 系 人：杨燕

电 话：025-68752136 传 真：025-68752831

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南京养生谷项目二号地块2-A地块（医院）/A6地块基坑支护工程施工工程报价单** | | | | | | | | | |
| **序号** | 项目名称 | **单位** | **数量** | **包干单价 (元)** | **其中（元）** | | **合价 （元）** | **计算规则** | **备注** |
| **主材费** | **其他费** |
| **一** | 二号地块2-A地块（医院） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂网喷浆80mm，内配双向φ6@200×200钢筋 | m2 | 599.86 |  |  |  |  |  | 80厚C20网喷面层,内配双向φ6@200×200钢筋 |
| 2 | 坡顶截水沟（m) | m | 61.05 |  |  |  |  |  | 按图纸施工 |
| 3 | 坡底排水沟（m) | m | 61.05 |  |  |  |  |  | 按图纸施工 |
| 4 | 坡顶截水井 | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  | 按图纸施工 |
| 二 | A6地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坡面挂网喷浆：100厚C20网喷面层；内配双向φ10@150×150钢筋 | m2 | 336.42 |  |  |  |  |  | 坡面挂网喷浆：100厚C20网喷面层；内配双向φ10@150×150钢筋 |
| 2 | 100厚C20网喷面层,钢筋网∅6.5×100×100 | m2 | 334.29 |  |  |  |  |  | 100厚C20网喷面层,钢筋网∅6.5×100×100 |
| 3 | 花管双液注浆 | m | 1256.47 |  |  |  |  |  | 钢管45\*2.5，注浆深度地下6m |
| 4 | 压密注浆 | m | 344.00 |  |  |  |  |  | 按图纸施工 |
| 5 | 坡脚排水沟 | m | 50.74 |  |  |  |  |  | 按图纸施工 |
| 6 | 锚杆 | m | 247.04 |  |  |  |  |  | 18钢筋 L=6000＠1500 孔径110 |
| 7 | 树根桩 | m | 512.00 |  |  |  |  |  | Φ300@500树根桩；内插Φ273x6.5钢管，L=8.0m |
| 8 | 桩顶冠梁 | m³ | 7.91 |  |  |  |  |  | (C30)砼，500\*500 |
| 9 | 冠梁钢筋 | t | 0.80 |  |  |  |  |  | 按图纸施工 |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲供材暂定项目 | | | | | | | |  |  |
| 1 | 钢管 | m | / |  | / | / | / |  | 上述单价已包含材料费用，该甲供材最终根据实际用量从上述单价及结算中按实扣除。 |
| 2 | 钢筋 | t | / |  | / | / | / |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、工作内容：包工、包料、包机械（包括机械进退场及安拆）、包雨季及异常气候施工措施费及其它措施费、包安全文明施工、包承包范围中所隐含的全部工作事项和各种原因导致风险费、包质量、包工期，包发包人与甲方的“总包合同”及“招标文件”所有内容。 2、由于本项目是增值税模式，乙方须承担乙方产值部分的9%的税金，乙方提供的劳务、材料及租赁票抵扣不足部分，税金需由乙方补交，甲方有权从乙方工程款中直接扣除。 3、付款：发包人的款项到达甲方账户后，甲方扣除乙方委托甲方的代付款，按项目发包人支付给甲方的实际付款比例，同步同比例向乙方支付工程款，甲方支付乙方本次付款及乙方委托甲方代付款的同时，乙方必须负责提供等额的合规成本票据，成本票据抬头为甲方公司全称，成本票据的种类为劳务发票，或者为材料发票（不包括招待费、通讯费及固定资产等票据）。发包人未支付工程款时，乙方不得以任何借口向甲方索要工程款。 4、工程量计量以甲方与建设单位最终结算确认的工程量为准，项目施工期间存在的建设单位罚款及扣款由乙方承担。 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报价人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期：2019年12月 |