南京栖霞区G69地块项目桩基工程桩基工程招标文件

1. 招标条件

本招标项目南京栖霞区G69地块项目桩基工程（项目名称），本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的劳务分包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：劳务施工（灌注桩成孔约30000米，钢筋笼制安约500吨，具体以建设单位下发正式桩基施工图为准）

2.2交货地点：南京栖霞区。

2.3交货期或交付使用期：随招标人施工进度同步供应

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格且有建筑业企业劳务资质的劳务公司。

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

 合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2020年1月25日12时00分，地点为扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局和江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：江苏长江机械化基础工程有限公司 地 址：南京市栖霞区尧新大道5号

邮 编：210046 联 系 人：杨燕

电 话：025-68752136 传 真：025-68752831

|  |
| --- |
| 南京栖霞区G69地块项目桩基工程劳务报价单 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 暂定工作量 | 单位 | 施工单价 | 备注 |
| 1 | 灌注桩成孔 |  | 30000.00  | m |  元/m |  |
| 2 | 钢筋笼制安 |  | 500.00  | 吨 |  元/吨 |  |
| 部分合同条款 | 1、工作内容：成孔设备及施工劳务人员及生活必备器具的进退场、施工人员食宿、安装及拆除护筒、成孔、灌注、下放钢筋笼、运笼、井口搭接、钢筋笼制安、配合施工质量验收、施工区域及工地大门进出口保洁、自配二级电箱，成孔原始班报的整理及泥浆的排放等施工工序至交付合格单桩（不包括泥浆外运）、等工作及隐含的工作内容。 2、单价包含：完成上述工作内容的所需的人工费、辅材费（包含加工棚、覆盖物等）、机械费、进退场费、井口搭接费、税金、劳动保护费用等及完成上述承包范围中所隐含的全部工作事项的费用，不含水电费。 3、工程量计算：有效桩长×设计桩径的截面积累计计算；制安钢筋笼以图示尺寸理论重量累计计算。 4、工程款支付：本工程桩基施工结束，机械撤出现场后付至完成工程量总价款的70%，并将生活费扣回；剩余的 30 %待桩基验收合格后，六个月内付清。 5、充盈系数：乙方灌注充盈系数不超过1.05，超灌高度不超过设计桩顶标高一倍。 6、保险：甲方代买保险，费用由乙方承担；若乙方自行购买保险，相关资料交甲方备案。 7、本报价单请于2020年1月25日12:00前盖章扫描发送至jscjzbzy@163.com。联系人：杨燕，联系电话：025-68752136。 8、后附《中国煤炭地质总局供应商入库申请表》 ，请填写后连同申请表所需相关资料扫描后一并发送。  |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报价人（章）： |  |
|  |  |  | 联系方式： |  |  |  |
|  |  |  | 日期：2020年 月 日 |  |  |