徐州龙兴泰能源科技有限公司年产260万吨焦化联产30万吨甲醇、10万吨合成氨技改项目（沂州科技三期项目）3#、4#焦炉桩基工程

混凝土采购招标文件

1. 招标项目简介

**徐州龙兴泰能源科技有限公司年产260万吨焦化联产30万吨甲醇、10万吨合成氨技改项目（沂州科技三期项目）3#、4#焦炉桩基工程，项目建设单位为徐州龙兴泰能源科技有限公司**，**工程承包人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的混凝土进行公开招标。**

2. 项目概况

2.1招标范围：钻孔灌注桩桩用混凝土，强度等级C30水下、坍落度180-220mm、其他设计图纸要求再协商，按现场需要，分批进场。

2.2交货地点：徐州龙兴泰能源科技有限公司院内

2.3交货期或交付使用期：随招标人施工进度同步供应，工期约90天

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格的企业。

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

    4. 评标办法

   合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2020 年01月11日15时0分，扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局及江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。网址：<http://js.ccgc.cn>（信息共享→采购招标）或<http://www.jscjgs.cn>（新闻资讯→经营动态）

7. 联系方式

招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司

地址：南京市栖霞区尧新大道5号

联系人：王福江13814444436

江苏长江机械化基础工程有限公司

2020年01月09日

材料报价单

工程名称：徐州龙兴泰能源科技有限公司年产260万吨焦化联产30万吨甲醇、10万吨合成氨技改项目（沂州科技三期项目）3#、4#焦炉桩基工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 暂定量  （立方米） | 质量标准 | 含税单价  （元/立方米） |
| 1 | 混凝土 | 强度等级  C30水下,  坍落度180-220mm | 15000 | 国标，合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：据实计量，其他规格型号、泵送等要求再协商。 | | | | | |
| 合同部分条款 | 1、付款方式（可补充填写） ①月进度80%，其他待砼试块报告合格后一个月内支付。 ②付款方式为电汇及银承，银承不贴息。 ③付款时需提供等额合规发票、收据及现场验收单，先票后款。 2、上述单价含材料费、运卸费、发票（增值税专用发票、一票制）等； 3、乙方须确保供货的及时性，同时甲方不承诺由乙方独家供货，甲方可根据现场情况选择其他厂家供货；  4、本报价表必须在2020年01月11日15点前盖章扫描发至邮箱jscjzbzy@163.com（逾期视为未投标），联系人：王福江，联系电话：13814444436。  5、工程地点徐州龙兴泰能源科技有限公司院内。 | | | | |

报价联系人： 电话：

报价人（章）： 日期：