太仓恒大文化旅游城B-01-04地块基坑支护及降排水工程劳务招标文件

1. 招标条件

本招标项目太仓恒大文化旅游城B-01-04地块基坑支护及降排水工程（项目名称），本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的劳务分包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：劳务施工（挂网喷浆，排水沟等具体以建设单位下发正式桩基施工图为准）

2.2交货地点：苏州市太仓

2.3交货期或交付使用期：随招标人施工进度同步供应

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格且有建筑业企业劳务资质的劳务公司。

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2020年3月15日12时00分，地点为扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局和江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：江苏长江机械化基础工程有限公司 地 址：南京市栖霞区尧新大道5号

邮 编：210046 联 系 人：杨燕

电 话：025-68752136 传 真：025-68752831

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太仓恒大文化旅游城B-01-04地块基坑支护及降排水工程报价单 | | | | | | | |
| **序号** | 项目名称 | **单位** | **工程量** | **单价(元)** | **合价（元）** | **备注** | **计算规则（修改）** |
|
| 1 | 挂网喷浆护坡 | m2 | 6491.70 |  |  | 仅砂石、水泥、及钢筋甲供，其它辅材乙供 | 按图纸所示以展开面积计算。 |
| 2 | 支护桩桩间挂网喷浆 | m2 | 1968.26 |  |  | 仅砂石、水泥、及钢筋甲供，其它辅材乙供 | 按图纸所示以展开面积计算。 |
| 3 | 桩顶冠梁，压顶板，连系梁及支撑梁等混凝土浇筑 | m3 | 1559.77 |  |  | 仅砂石、水泥、及钢筋甲供，其它辅材乙供 | 按图示尺寸以体积计算 |
| 4 | 基坑内砖砌坡脚排水沟 | m | 1 |  |  | 仅砖块、水泥、砂石甲供，其它辅材乙供 | 按水沟中心线长度计取 |
| 5 | 桩头凿除 | 个 | 515 |  |  |  |  |
| 1工作内容：包工、包辅材、包机械（包括机械进退场及安拆）、包雨季及异常气候施工措施费及其它措施费、包安全文明施工、包承包范围中所隐 含的全部工作事项和各种原因导致风险费、包质量、包工期。 | | | | | | | |
| 2、由于本项目是增值税模式，乙方须提供合规增值税专用发票，税率为3%的劳务发票。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、付款：施工结束结算完成付至70%，尾款验收合格结算完成后6个月付清。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本报价单请于2020年3月15日12:00前盖章扫描发送至jscjzbzy@163.com。联系人：杨燕，联系电话：025-68752136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、后附《中国煤炭地质总局供应商准入申请表》，请贵单位按要求填写并盖章扫描同时回传。 |  |  |  |  |  |  |  |