滁州恒大文化旅游康养城项目首一期地块桩基工程管桩劳务施工招标文件

1. 招标条件

本招标项目项目名称）滁州恒大文化旅游康养城项目首一期地块桩基工程，本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的管桩施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：劳务施工（约180000米，具体以建设单位下发正式桩基施工图为准）

2.2交货地点：安徽省滁州市

2.3交货期或交付使用期：按甲方进度要求。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件： 投标企业必须是具有独立法人资格且有建筑业企业劳务资质的劳务公司。

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

4. 评标办法

 合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为2020年5月20日12时00分，扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：江苏长江机械化基础工程有限公司 地 址：南京市栖霞区尧新大道5号

邮 编：210046 联 系 人：杨燕

电 话：025-68752136 传 真：025-68752138

|  |
| --- |
| **劳务施工报价单** |
| 工程名称：滁州恒大文化旅游康养城项目首一期地块桩基工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 暂定量（m） | 技术要求 | 不含税单价（元/m） | 含税单价（元/m），税率3% | 备注 |
| 1 | PHC600（130）AB-C80 | 144000 | 满足甲方及图纸要求 |  |  | 计量方式：若送桩＜3米，则按有效桩长累计计量；若送桩≥3米，则按孔深-3米计量结算。 |
| 2 | PHC500（125）AB-C80 | 36000 | 满足甲方及图纸要求 |  |  | 计量方式：若送桩＜3米，则按有效桩长累计计量；若送桩≥3米，则按孔深-3米计量结算。 |
| 部分合同条款 | 1、付款方式：施工结束后付至结算价的70%，桩基验收合格后6个月内付清。付款前乙方需向甲方开具合规的增值税专用发票。2、工作内容：管桩的施工全过程，桩位的放样、材料场内二次运输、吊装定位、安卸桩帽及桩尖、校正、移桩机、送桩、接桩、打桩、引孔（配合）、施工人员及设备进退场、安全文明施工费用及其他相关措施费、施工原始资料整理等施工工序至交付合格工程的所有内容。； 3、保险：若由甲方购买保险，费用由乙方承担；4、本报价表需盖章扫描回复至邮箱jscjzbzy@163.com,回复截至时间为2020年5月20日12:00,联系人:杨燕，联系电话:025-68752138； 5、后附《中国煤炭地质总局供应商准入申请表》，请贵单位按要求填写并盖章扫描同时回传。 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价人（章）： |  |  |