公开竞价文件

**一、工程概况**

1、项目名称：湖州恒大太湖首府项目红线外边坡支护加固工程

2、项目地址：浙江省湖州市太湖度假区滨湖西单元02-02F地块

3、本工程主要内容及工程规模：湖州恒大太湖首府项目红线外边坡支护加固工程，包含边坡土石方开挖外运，边坡临时喷浆加固，锚杆、锚索施工、混凝土格构梁加固，混凝土基础施工，后期喷植复绿及养护等。

4、竞价范围：边坡施工，施工内容详见竞价表。

5、本工程钢筋、商品混凝土为甲供。投标人报价中包含但不限于人工费、机械费、材料费（甲供除外）、措施费、二次转运、管理费、利润及税金，以及不可遇见性各项风险等全部费用。

6、本工程采用全费用综合单价包干的形式，工程量以实际发生的理论数量为准。

7、现场踏勘联系人：曾秋云13775897456

**二、竞价人资格及竞价要求**

1、 具有独立订立合同的能力；

2、 未处于被责令停业、竞价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3 、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停竞价资格并在暂停期内的；

4、竞价人须具有劳务分包资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5、竞价文件要求：须提供企业的营业执照、资质证书、安全生产许可等相关资信资料及其他资料（如施工方案等）。

**三、施工工期：**60天

**四、质量要求：合格**

**五、安全文明：**竞价人需承诺，施工期无安全质量事故发生且满足安全文明施工要求，若发生安全质量事故、施工安全文明不符合要求，责任自行承担。

**六、付款方式：**工程施工完成，机械人员全部撤出现场后付至总价的80%；验收合格且甲方确认后，支付至总价的95%，5%质保期满一个月内无息结清，质保期自验收合格之日起两年。

**七****、竞价文件的内容**

1、竞价单（附件一）

2、竞价承诺书（附件二）

3、法定代表人身份证明（附件三）

4、法人代表授权委托书（附件四）。

5、招竞价廉洁协议（附件五）

6、公司资信资料

注：竞价文件应密封完整，密封袋上均应写明工程名称、竞价人名称、联系方式、加贴封条；竞价文件必须按要求编写，按竞价文件的规定签署，内容完整、字迹清晰

**八、评标办法**

**合理低价中标**（竞价人内部开标，不另行通知）

**九、竞价文件的递交**

1、竞价方式：加盖公章的竞价文件送至南京市栖霞区尧新大道5号415室，祖文艳收13770310381

2、截止日期：**2022**年**1**月**14**日**16**时**00**分**00**秒，逾期送达或者未送达的竞价文件，不予受理。

中煤长江基础建设有限公司

2021年12月29日

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件一**  **竞价单**  工程名称：湖州恒大太湖首府项目红线外边坡支护加固工程     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目名称** | **项目特征及工作内容** | **单位** | **数量** | **全费用综合单价(元)** | **合价（元）** | **计算规则** | **备注** | | | 1 | 混凝土横梁、格构梁浇筑 | 【项目特征】 | m3 | 208.74 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，砼属于可调差材料 | 砼甲供 | | 1、混凝土横梁、格构梁截面尺寸:综合考虑； | | 2、混凝土标号：C30； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、 混凝土浇筑、养护； | | 2、 模板安拆； | | 3、 设置伸缩缝、填缝； | | 4、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 2 | 混凝土格构基础及平台浇筑 | 【项目特征】 | m3 | 165.59 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，砼属于可调差材料 | 砼甲供 | | 1、混凝土格构基础及平台截面尺寸:综合考虑； | | 2、混凝土标号：C30； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、混凝土浇筑、养护； | | 2、模板安拆； | | 3、设置伸缩缝、填缝； | | 4、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 3 | 混凝土挡水坎浇筑 | 【项目特征】 | m3 | 8.34 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，砼属于可调差材料 | 砼甲供 | | 1、混凝土挡水坎截面尺寸:综合考虑； | | 2、混凝土标号：C25； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、混凝土浇筑、养护； | | 2、模板安拆； | | 3、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 4 | 混凝土挡墙基础垫层浇筑 | 【项目特征】 | m3 | 9.43 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，砼属于可调差材料 | 砼甲供 | | 1、混凝土挡墙基础垫层截面尺寸:综合考虑； | | 2、混凝土标号：C20； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、混凝土浇筑、养护； | | 2、模板安拆； | | 3、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 5 | 混凝土挡墙及基础浇筑 | 【项目特征】 | m3 | 441.35 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，砼属于可调差材料钢筋、砼甲供 |  | | 1、混凝土挡墙及基础截面尺寸:综合考虑； | | 2、混凝土标号：C30； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、混凝土浇筑、养护； | | 2、模板安拆； | | 3、设置伸缩缝、填缝； | | 4、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 6 | 混凝土回填（基础及挡墙后） | 【项目特征】 | m3 | 225.51 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，砼属于可调差材料 | 砼甲供 | | 1、混凝土截面尺寸:综合考虑； | | 2、混凝土标号：C15； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、混凝土浇筑、养护； | | 2、模板安拆； | | 3、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 7 | 钢筋制作安装（含截水沟） | 【项目特征】 | t | 61.56 |  |  | 按设计图示尺寸以质量计算，钢筋属于可调价差材料。 | 钢筋甲供 | | 1．部位：综合考虑； | | 2、钢筋规格：综合考虑； | | 3、 其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、钢筋采购运输制作安装 | | 2、 包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 8 | 泄水孔 | 【项目特征】 | 个 | 166 |  |  | 按设计图示尺寸以个计算 |  | | 1、 泄水管材料：PVC管； | | 2、 泄水孔规格：φ110； | | 3、 反滤层材料：50\*50\*30cm碎砾石反滤包； | | 4．其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、泄水孔预埋钻孔安装 | | 2、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 9 | 泄水孔 | 【项目特征】 | 个 | 32 |  |  | 按设计图示尺寸以个计算 |  | | 1、泄水管材料：硬质塑料管； | | 2、泄水孔规格：孔径φ110mm，泄水孔长度5m； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、泄水孔预埋钻孔安装 | | 2、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 10 | 泄水孔 | 【项目特征】 | 个 | 42 |  |  | 按设计图示尺寸以个计算 |  | | 1、泄水管材料：硬质塑料管； | | 2、泄水孔规格：孔径φ110mm，泄水孔长度2m； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、泄水孔预埋钻孔安装 | | 2、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 11 | 截水沟 | 【项目特征】 | m | 173 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算 | 砼甲供 | | 1、排水沟材料品种：混凝土； | | 2、断面净空尺寸：下口宽500mm、上口宽1000mm、深500mm、壁厚100mm； | | 3、混凝土强度等级：C25； | | 4、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、模板制作、安装、拆除 | | 2、混凝土拌和、运输、浇筑 | | 3、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 12 | 截水沟混凝土垫层浇筑 | 【项目特征】 | m3 | 142.55 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，砼属于可调差材料 | 砼甲供 | | 1、混凝土垫层截面尺寸:综合考虑； | | 2、混凝土标号：C15； | | 3、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、混凝土浇筑、养护； | | 2、模板安拆； | | 3、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 13 | 袋装砂砾填实 | 【项目特征】 | m3 | 540.37 |  |  | 按实际回填砂砾体积计算。 |  | | 1、砂砾型号:综合考虑； | | 2、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、砂砾装袋、填实； | | 2、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | | 14 | 客土吹附复绿 | 项目特征】 | m2 | 1920.15 |  |  | 按实际复绿面积计算。 |  | | 1、挂网：网孔5cm\*5cm的14#双扭镀锌铁丝网，用φ6.5L型（长度0.15-0.3m）桩钉固定； | | 2、喷混：将土壤、有机质、植物纤维、保水材料、固化剂、水等按比例搅拌均匀后，用喷射机械喷射到边坡岩土面上，厚底8cm； | | 3、喷播：将植物种子、保水剂、粘合剂、纤维覆盖料、有机复合肥、水等按比例搅拌均匀后，用喷射机械喷射到边坡岩土面上，厚度2cm。草种以冷暖季型及豆科相混播； | | 4、覆盖：喷射草籽浆后，覆盖一层土工无纺布； | | 5、养护：日常浇水、补种、清除杂草、预防病虫害，养护期1.5年； | | 6、其余详见施工图纸、图集、规范及合同相关约定。 | | 【工程内容】 | | 1、砂砾装袋、填实； | | 2、包括但不限于上述描述的其他为完成本清单项目的所有工作。 | |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |     竞价人（章）：  日 期： |

**附件二**

**竞价承诺书**

致：中煤长江基础建设有限公司

我方已全面阅读和研究了 湖州恒大太湖首府项目红线外边坡支护加固工程 施工竞价文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程竞价的全部有关情况。现经我方认真分析研究，工程最终报价人民币 元（小写： 元），工期为 日历天。

同时承诺如下：

1.我们将按要求及时向发包人提交竞价文件中所有复印件的原件。

2.我们将遵守竞价文件中的价格修正条款之规定，承诺以修正后的竞价与发包人签订合同。

3.我们将严格按照贵方竞价文件的要求及国家现行有关标准，我司保证本工程质量达到 合格以上。

4．我司如果中标，承诺现场施工人员均已购买保险，且施工期内无安全质量事故发生且满足安全文明施工要求，若发生安全质量事故、施工安全文明不符合要求，责任由我方自行承担。

5.我司已详细阅读全部竞价文件、及合同书主要条款，完全认同并接受其全部内容。我们将严格按照合同规定以及项目施工现场的实际情况，按质、按量、按时完成施工。

6.我司承诺对竞价文件的真实性、可靠性和准确性负责，并承诺不存在侵权的行为，若因竞价文件的真实性、可靠性、准确性以及侵权行为，造成的后果及法律责任，与发包人无关，我司完全承担因此而造成的一切后果及法律责任。

7.我司如果中标，承诺在发包人确定的工期、建设规模、标准和投资控制的前提下，完全接受发包人对本项目功能需求和相关建设标准的要求；承诺本工程的质量保修期按国家有关执行。

8.若我方违反以上承诺，我方同意发包方采取措施消除损失（包括根据合同条款的约定终止合同）。

竞价单位名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日期： 年 月 日

**附件三**

**法定代表人身份证明**

人名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名： 性别：

系 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞价人： （盖单位章）

年 月 日


**附件四**

**法人代表授权委托书**

致：中煤长江基础建设有限公司

本授权书宣告：**（竞价单位全称**）法人代表（姓名）合法地代表我竞价人，授权（竞价人或其下属单位全称）的（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在 湖州恒大太湖首府项目红线外边坡支护加固工程 的竞价活动中，以我单位的名义签署竞价文件，参与该项目的协商、竞价、签订合同及有关文件，并执行一切与此有关事项。

我们对被授权人签名负全部责任。在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书对本项目竞价一直有效。被授权人在授权有效期内签署所有文件不因授权的撤消而消失。



被授权人身份证复印件或扫描件

竞价单位（公司全称、章）：

授权人（法人代表签字）：

被授权的代理人（签字）：

授权日期： 年 月 日

**附件五**

**竞价工作廉洁协议**

甲方：中煤长江基础建设有限公司（发包人）

乙方： （竞价人）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的业务合作关系，推进廉洁建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，防止违法违纪现象发生，就双方业务往来中的廉洁事宜达成如下协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及有关廉洁规定。

（二）严格执行业务合同约定，自觉按合同履行。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则 （商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体 利益。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正，并向对方纪检监察部门机关举报的权利和义务。

（五）依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。

（六）发现甲方及其工作人员严重违反本协议义务条款的行为，有向其纪检监察部门或上级主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的廉洁责任

（一）甲方及其工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由甲方及其工作人员支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露竞价中的商业秘密。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及其他亲属不得从事与业务合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方的廉洁责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具和办公用品、报销任何消费、装修等应由个人承担的费用 等。

（五）乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女或其他亲属的工作安排、升学、旅游及出国出境等提供方便。

(六) 乙方与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

（七）乙方不得接受甲方介绍的家属或亲友从事该项目有关的材料、设备等供应或该项目分包等经济活动。

（八）乙方不得借助婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱物 或有价证券）。

第四条 违约责任

（一）甲方违反本协议第一、二条，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条，乙方应按照管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，并按业务合同结算总金额的5—10％向甲方支付违约金；甲方有权要求乙方支付约定的违约金，并解除双方签订的所有业务合同，取消乙方5年内进入甲方市场的准入资格，情节严重的，有权解除双方签订的所有业务合同，永久性取消乙方进入甲方市场的准入资格。由此给甲方造成的经济损失，乙方应予赔偿。

第五条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力，本协议由双方纪检监察部门机关负责监督。

第六条 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门一份。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲 方：（盖章） 乙方：（盖章）

承办竞价单位或部门 法定代表人：

负责人： 或委托代理人 ：

年 月 日 年 月 日

**公司资信资料**